# Kilitlerinin değişimi

ı içi ve dışı statik boya ile boyanarak 24 adet kilit göbekleri değicektir.

ında önünde uygulanacaktır.


ına uygulanacaktır

Not: Makine ölçüleri yerinde farklılık gösterebilir

ın ında önünde

uygulanacaktır.

# ĞRENCİ ÇALIŞMA ATÖLYESİ



DİKKAT OTOMATİK KAPI

ACİL ÇIKIŞ

ACİL ÇIKIŞ

ACİL ÇIKIŞ

ACİL ÇIKIŞ

DİKKAT OTOMATİK KAPI

ACİL ÇIKIŞ

DİKKAT OTOMATİK KAPI

ACİL ÇIKIŞ

# İDARİ İ

ĞRENCİ ÇALIŞMA ATÖLYESİ

İ  İ