

988

988



150



352

250

220

195

195

220

250

195

250

220

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | | | | | |
| 195 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ÇATI PLANI 1/100

DEPOLAMA ALANININ ZEMİNİNE 10 CM KAİDE BETONUATILACAKTIR.

ÖN GÖRÜNÜŞ ÖLÇEK 1/100

ARKA GÖRÜNÜŞ ÖLÇEK 1/100

Not: Tüm kutu profiller 40x40 2 mm kutu profilden imal edilecektir.

Not: Tüm Kutu profiller imalat tarifinde poz numarasına uygun boyanacaktır. Not: Geçici depolama alanının çatısı idare malı trapez ile kapatılacaktır.

. Not: idare malı trapez sac idarenin istediği renkte boyanacaktır..

.Not: yapım aşamasında taşıyıcı direklerin kaide betona montajı yapılırken en az 5 mm plaka ile montaj yapılacaktır.

. Not: Geçici depolama alanının kapısına 1 adet kilit takılacaktır.

.Not: Geçici depolama alanının tüm yüzeylerine ve ara bölmelere kafes tel uygulanacaktır

. Not: Geçici depolama alanının Ön,Arka Sağ ve Sol Yan Cephelerine kafes tel üzerine çim çit yapılacaktır.


.

250

1000

DEPOLAMA ALANININ PLAN İÇİ KISMI

DEPOLAMA ALANININ ARA BÖLMELERİ 5 ADET



400

220

235