1. 15 lt Tavan Boyası

 Akrilik kopolimer bağlayıcı esas olacaktır. Mat ve pürüzsüz görünüşlü ve su bazlı, kokusuz, teneffüs etme özelliği olan, kapatma gücü ve beyazlığı yüksek, kolay sürülebilen, fırça izi bırakmayan, sıçratma yapmayan, emülsiyon bazlı, plastik tavan boyasıdır. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeye uygulanan. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmayacaktır.

1. 15 Lt Silikonlu İç Cephe Boyası

 Su Bazlı, Rahatsız edici kokusu olmayan, su emme özelliği düşük, zamanla renk değişimi yapmayan, sararmayan, yüksek kapama ve iyi yapışma özelliğine sahip, silinebilen iç cephe boyası

1. 12,5 mm kalınlığında alçı duvar levha

#  4 Yapışkanlı Alçıpan Bandı Derz Bandı.

1. Saten Alçı

 Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey Kolay ve hızlı uygulama imkanı A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi sahip olacaktır.

1. .5.5.50 Ahşap vidası

7. Silikon: Kesinlikle su geçirmez özelliğe sahip mükemmel yapışkanlık sağlayan güçlü bir silikon olacaktır.

8 . 230 luk metal kesici performansı normal A tipi korundum yapısı ile ideal kesme performansı ve disk ömrü oranına sahip olacaktır.