|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÖZEL POZ-1 | **240cm Düz Beton Direk**  -200cm Düz 40cm Eğik  -Dip Kesit 11.5x10.5cm  -Tepe Kesit 10.5x9.5cm  -6.00mm 4'lü Etre Sistemi  -Fabrikasyon Buhar Kürlü  -C30 Hazır Beton | Adet | 450 |  |
| 2 | ÖZEL POZ-2 | **200cm Payanda Beton Direk**  -185cm Düz 15cm Eğik  -30 kg  -Dip Kesit 10.5x10m  -Tepe Kesit 9.5x9cm  -6.00mm 4'lü Etre Sistemi  -Fabrikasyon Buhar Kürlü  -C30 Hazır Beton | Adet | 90 |  |
| 3 | ÖZEL POZ-3 | **Dikenli Tel 2.00mm**  -Konvansiyonel (İçten Geçme)  Yüksek Kaplama Galvaniz | m | 5500 |  |
| 4 | ÖZEL POZ-4 | **Galvanizli Tel 1.70mm**  Yüksek Kaplama Galvaniz | Kg | 50 |  |
| 5 | ÖZEL POZ-5 | **İşçilik** | m | 1100 |  |