|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÖZEL POZ-1 | **240cm Düz Beton Direk** -200cm Düz 40cm Eğik -Dip Kesit 11.5x10.5cm -Tepe Kesit 10.5x9.5cm -6.00mm 4'lü Etre Sistemi -Fabrikasyon Buhar Kürlü -C30 Hazır Beton | Adet | 450 |  |
| 2 | ÖZEL POZ-2 | **200cm Payanda Beton Direk** -185cm Düz 15cm Eğik -30 kg -Dip Kesit 10.5x10m -Tepe Kesit 9.5x9cm -6.00mm 4'lü Etre Sistemi -Fabrikasyon Buhar Kürlü -C30 Hazır Beton | Adet | 90 |  |
| 3 | ÖZEL POZ-3 | **Dikenli Tel 2.00mm** -Konvansiyonel (İçten Geçme)Yüksek Kaplama Galvaniz | m | 5500 |  |
| 4 | ÖZEL POZ-4 | **Galvanizli Tel 1.70mm**Yüksek Kaplama Galvaniz | Kg | 50 |  |
| 5 | ÖZEL POZ-5 | **İşçilik** | m | 1100 |  |